경기장 시설

• 과녁은 두께 5-6cm의 육송으로 된 사각모양으로 가로 6尺 6寸(± 0.5cm)

세로 8尺 8寸 (± 0.5cm)의 크기로 전면부에 화살의 보호를 위해 고무판 (두께 0.5cm이상)을 씌워야 한다.  못이나 기타 화살을 파손할 수 있는 것이 전면부에 있어선 안된다.(과녁의 도색치수는 별지 도안 참조)

• 과녁터(살받이)에는 모래와 같이 고운 흙을 5cm이상 두께로 깔아 화살을 보호할 수 있어야 한다.

• 운시대를 설치하여야 한다.

• 풍향기는 무겁터 중앙에 선수가 식별이 용이하도록 설치하며 필요에 따라 좌우측에 설치할 수 있다.

• 고전기는 과녁의 깃발 색상을 사용하여야 한다.

• 시치대는 운시대 옆에 설치한다.

• 활 및 전통을 놓아둘 장소와 대를 설치하여야 한다.

• 사대에서의 개인간의 간격은 80cm이상의 폭을 띄어야 한다.

• 확성기 장치를 설치하여야 한다.

• 경기진행석은 사대 1m후방 40cm이상의 높이에 설치하여 과녁 및 선수의 행동반경을 판별하기에 용이하도록 하여야 한다.

• 낙전선은 사대 앞 1m로 한다.

참고 : 1969년 공원법이 제정되고 시행령이 대통령령으로 제정된 당시 공원법 시행령 제1조 제1항 제5호에 궁도장이 명문화된 이후, 2005년 도시공원 및 녹지에 관한 법률로 법제명 변경 및 전면개전이 되었으며, 동 법률 제2조(정의) 4. “공원시설”이란 도시공원의 효용을 다하기 위하여 설치하는 다음 각 목의 시설을 말한다. 마항에 테니스, 수영장, 궁도장 등 운동시설로 명시되어 있음.

경기장 설계

• 사대 중심점에서 관저 중심점까지의 거리는 145m로 한다.

• 과녁 도색 치수는 별도 도안과 같이 규정한다.

• 과녁과 과녁사이의 거리는 5m이상의 간격을 두어야 한다.

• 고전(시동)의 안전을 고려하여 과녁으로부터 좌우 측방 10m이상 위치에 대피소를  설치하여야 한다.

• 과녁은 수직으로부터 후방 15도의 경사각으로 설치되어야 하고 사대와 과녁은 수평선상에 위치하여야 하며 ±  2m의 편차를 허용한다.

• 과녁 후면의 안전지대를 필히 확보하여야 한다.

• 운시대 설치는 좌․우에 각 1개씩 설치하며 부득이한 경우 한곳만이라도 설치하여야 한다.(지형적 여건을 감안)

• 사정은 사대로부터 5m의 거리를 두고 설치되어야 한다.

• 사대 폭은 선수간에 간격을 80cm로 하고 관과 관 사이에 사대간격은 1m이상의 폭을 확보하여야 한다.

• 기 게양대 설치는 사대 좌(우)측방에 일렬로 배열 설치한다.

• 주차 공간은 경기장 외곽 지역에 설치한다.

• 관중석은 사대전방 좌(우)측방 위치 운시대 밖에 설치하며 경기에 지장이 없도록 설치한다.