풍	기

앞면(지름)

뒷면(지름)

※ 앞면은 강철 철사를 이용하여

원형링을 풍기전에 감싸 원형을    유지한다.

35cm

75cm

앞면

뒷면

로프↘

흰색

로프↘

홍색

로프↗

150cm

300cm

150cm